[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ptp-clk

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config)# ptp-clk transparent transport-type ethernet delay-mechanism e2e step-type onestep`

`(config)# no ptp-clk`

スイッチ上のPTPクロックインスタンスを設定する。
no形式で実行した場合は、クロックポートとして設定したポートの設定を無効にする。

### パラメーター

`transparent` | トランスペアレントクロックとして動作させる。マスターとスレーブの間のブリッジとして機能し、パケット内のCorrection Fieldにブリッジ内での滞留時間を追加する
`transport-type ethernet` | PTPメッセージをイーサネットフレームで転送する
`delay-mechanism e2e` | エンドツーエンドモードを使用する
`step-type onestep` | 1ステップモードを使用する

### 使用例

    awplus(config)# ptp-clk transparent transport-type ethernet delay-mechanism e2e step-type onestep ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ptp-clk（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clock-port（インターフェースモード）
ptp global（グローバルコンフィグモード）
show ptp data transparent（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L