[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp tx-delay

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# lldp tx-delay <1-8192>`

`(config)# no lldp tx-delay`

LLDPのグローバル設定パラメーターtxDelayの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-8192>` | 設定パラメーターtxDelayの値。この値は（LLDPで通知すべき）自身の情報が変更されてからLLDPパケットを送信するまでの最小間隔を示すもので単位は秒。本パラメーターの値は、txDelay < msgTxInterval ÷ 4を満たす必要がある（msgTxIntervalはlldp timerコマンドで設定）。初期値は2

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp tx-delay（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

lldp timer（グローバルコンフィグモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L