[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip address dhcp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# ip address dhcp [client-id IFNAME] [hostname HOSTNAME]`

`(config-if)# no ip address [dhcp]`

対象インターフェースにおいて、DHCPクライアント機能を有効化する。
no形式で実行した場合は、DHCPクライアント機能を無効化する。
本製品のDHCPクライアント機能では、インターフェースのIPアドレスとサブネットマスクに加え、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー、デフォルトドメイン名の情報も取得・自動設定できる。DHCPで取得したこれらの情報は次のように扱われる。

- デフォルトゲートウェイの情報（オプションコード3）は、IP経路表にデフォルト経路として追加される。
- DNSサーバーの情報（オプションコード6）は、「DNSサーバーリスト」（show ip name-serverコマンド）内において、ip name-serverコマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前の位置に追加され、優先的に使用される。なお、ip name-server preferred-orderコマンドを使用すれば、手動設定したDNSサーバーを動的学習したDNSサーバーより優先的に使用させる設定も可能。
- デフォルトドメイン名の情報（オプションコード15）は、ip domain-nameコマンドで手動設定した情報を上書きする（ただし、ip domain-listコマンドで「検索ドメインリスト」が設定されている場合、デフォルトドメイン名の設定は使用されない）。

### パラメーター

`client-id IFNAME` | インターフェース名。DHCP Discover/RequestメッセージにClient IDオプション（オプションコード61）を付加する場合に指定する
`hostname HOSTNAME` | ホスト名。DHCP Discover/RequestメッセージにHostNameオプション（オプションコード12）を付加する場合に指定する。DHCPでIPアドレスを配布するISPの中には、 HostNameオプションによってクライアントを識別/認証しているところがある。その場合は、本コマンドでISPから指定されたホスト名を設定する必要がある

### 使用例

■ vlan10のIP設定をDHCPサーバーから取得するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip address dhcp ↓

■ DHCPクライアントとして設定しているインターフェースはshow running-configコマンドで確認できる（セクション名「interface」を指定するとよい）。以下は、モディファイアのincludeフィルターを用いてDHCPクライアントインターフェースを検索した例。

    awplus# show running-config interface | include ^i|dhcp$ ↓
     .
     .
    interface vlan10
     ip address dhcp
     .
     .

### 注意・補足事項

■ 対象インターフェースでDHCPクライアント機能を有効化した場合、セカンダリーアドレスを設定することはできない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip address dhcp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
ip name-server preferred-order（グローバルコンフィグモード）
show counter dhcp-client（非特権EXECモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip domain-name（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L