[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 route database

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御

`> show ipv6 route database [TYPE]`

IPv6経路表（RIB: Routing Information Base）を表示する。
IPv6経路表（RIB）は、IPv6転送表（FIB: Forwarding Information Base）のもとになるデータベース。RIB内に同一宛先への経路が複数存在している場合は、最適経路だけがFIBに登録される。FIBを表示させるにはshow ipv6 routeコマンドを使う。

### パラメーター

`TYPE` | 表示する経路を絞り込むときに指定する。次の値を指定できる
| `connected` | インターフェース経路（直結経路）だけを表示する
| `static` | スタティック経路だけを表示する

### 使用例

    awplus> show ipv6 route database ↓
    IPv6 Routing Table
    Codes: C - connected, S - static
           > - selected route, * - FIB route, p - stale info
    Timers: Uptime

    S*> 2001:db8:2::/48 [1/0] via fe80::1, vlan10, 00:39:46
    S*> 2001:db8:2:3::/64 [1/0] via fe80::2, vlan10, 00:21:47
    S*> 2001:db8:3::/48 [1/0] via fe80::1, vlan20, 00:31:45
    C*> 2001:db8:3c:10::/64 via ::, vlan10, 00:46:32
    C*> 2001:db8:3c:20::/64 via ::, vlan20, 00:31:16
    C*> 2001:db8:3c:30::/64 via ::, vlan30, 00:13:54
    S*> 2001:db8:3c:100::/64 [1/0] via 2001:db8:3c:10::1, vlan10, 00:41:24
    S*> 2001:db8:3c:200::/64 [1/0] via 2001:db8:3c:10::1, vlan10, 00:41:01
    C*  fe80::/64 via ::, vlan30, 00:13:54
    C*  fe80::/64 via ::, vlan20, 00:31:16
    C*> fe80::/64 via ::, vlan10, 00:46:32

■ 各行の先頭に表示される「C」、「S」のような記号は、経路種別（経路の学習元）を示す。サポートしている経路種別には以下のものがある。

表 1：経路種別を表す記号
記号 | 経路種別
C | インターフェース経路（直結経路）
S | スタティック経路

また、宛先プレフィックスの前に表示される「*>」のような記号は、各経路の属性フラグを示す。それぞれの意味は次のとおり。

表 2：経路エントリーの属性フラグ
記号 | 属性フラグ
* | FIB経路フラグ。該当経路がIPv6転送表（FIB：Forwarding Information Base）にも登録されていることを示す。「*」の付く経路には必ず次項の「>」が付くが、その逆は必ずしも真ではない
> | 最適経路フラグ。該当経路がRIB内における該当プレフィックス宛ての最適経路であることを示す。

■ インターフェース経路（記号：C）の表示項目は次のとおり。

    C*> 2001:db8:3c:10::/64 via ::, vlan10, 00:27:04

表 3：インターフェース経路の表示項目
C | Connected route、すなわち、インターフェース直結経路であることを示す
*> | 経路属性フラグ。詳細は別表を参照のこと。インターフェース経路はつねに最適経路であり（>）、FIBにも登録される（*）
2001:db8:3c:10::/64 | 宛先プレフィックス（ネットワークアドレス/プレフィックス長）
via :: | 「C」の繰り返し。ネクストホップが「::」（未指定）、すなわち、直結経路であることを示す
vlan10 | ネクストホップインターフェース（出力インターフェース）
00:27:04 | 該当経路の情報が最後に更新されてからの経過時間

■ スタティック経路（記号：S）の表示項目は次のとおり。

    S*> 2001:db8:2::/48 [1/0] via fe80::1, vlan10, 00:20:18

表 4：スタティック経路の表示項目
S | Static route、すなわち、スタティック経路であることを示す
*> | 経路属性フラグ。詳細は別表を参照のこと
2001:db8:2::/48 | 宛先プレフィックス（ネットワークアドレス/プレフィックス長）
[1/0] | 管理距離/メトリック。スタティック経路の管理距離は特に指定しないかぎり1となる。メトリックはスタティック経路では意味を持たないのでつねに0と表示される
via fe80::1 | ネクストホップアドレス（転送先IPv6アドレス）
vlan10 | ネクストホップインターフェース（出力インターフェース）
00:20:18 | 該当経路の情報が最後に更新されてからの経過時間

### 注意・補足事項

■ インターフェースがダウンしている場合、該当するインターフェース経路は表示されない。

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 route（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L