[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mtu

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# mtu <68-1582>`

`(config-if)# no mtu`

対象インターフェースから送信可能な本体発IPv4/IPv6パケットとルーティングパケットの最大サイズ（Ethernetフレームのデータ部分に入るIPv4/IPv6パケットのサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<68-1582>` | 送信可能なIPv4/IPv6パケットの最大サイズ（バイト）。初期値は1500

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはIPv4/IPv6インターフェース（VLANインターフェース）でのみ有効。
■ 本コマンドの設定は、スイッチポート間で転送されるパケット（スイッチングパケット）の最大サイズには影響しない。ジャンボフレームの設定はplatform jumboframeコマンドで行う。
ただし、VLANインターフェースのMTUを初期値の1500より大きく設定する場合は、platform jumboframeコマンドでジャンボフレームのレイヤー2転送（スイッチング）も有効に設定する必要がある。
■ 同一装置上に設定できるMTU値は8つまで。
たとえば、各インターフェースに次のようなMTU値 m1～m8 のどれかを設定していると仮定した場合、ここで新たに別のMTU値 m9 を設定することはできない。

- vlan10-19: MTU m1
- vlan20-29: MTU m2
- vlan30-39: MTU m3
- vlan40-49: MTU m4
- vlan50-59: MTU m5
- vlan60-69: MTU m6
- vlan70-79: MTU m7
- vlan80-89: MTU m8

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mtu（インターフェースモード）

### 関連コマンド

platform jumboframe（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
show platform port（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L