[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dhcp snooping

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show ip dhcp snooping`

DHCP Snoopingの全体的な設定情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip dhcp snooping  ↓
    DHCP Snooping Information:
      DHCP Snooping service ............. Enabled
      Option 82 insertion ............... Enabled
      Option 82 on untrusted ports ...... Not allowed
      Binding delete by client .......... Disabled
      Binding delete by link down ....... Disabled
      Verify MAC address ................ Disabled
      SNMP DHCP Snooping trap ........... Disabled

    DHCP Snooping database:
      Database location ................. nvs
      Number of entries in database ..... 2

    DHCP Snooping VLANs:
      Total VLANs enabled ............... 1
      Total VLANs disabled .............. 9
      vlan1 .............. Enabled
      vlan2 .............. Disabled
      vlan3 .............. Disabled
      vlan4 .............. Disabled
      vlan5 .............. Disabled
      vlan100 ............ Disabled
      vlan101 ............ Disabled
      vlan105 ............ Disabled
      vlan1000 ........... Disabled
      vlan1001 ........... Disabled

### 関連コマンド

service dhcp-snooping（グローバルコンフィグモード）
show arp security（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping acl（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping binding（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping interface（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L