[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show dot1x statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show dot1x statistics [interface IFRANGE]`

`# show dot1x [interface IFRANGE] statistics`

各スイッチポートにおけるIEEE 802.1X認証（ポート認証）のパケット送受信統計情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show dot1x statistics interface port1.0.5 ↓
    Authentication Statistics for interface port1.0.5
      EAPOL Frames Rx: 33 - EAPOL Frames Tx: 33
      EAPOL Start Frames Rx: 8 - EAPOL Logoff Frames Rx: 0
      EAP Rsp/Id Frames Rx: 5 - EAP Response Frames Rx: 20
      EAP Req/Id Frames Tx: 8 - EAP Request Frames Tx: 20
      Invalid EAPOL Frames Rx: 0 - EAP Length Error Frames Rx: 0
      EAPOL Last Frame Version Rx: 1 - EAPOL Last Frame Src: 0000.e259.5648

### 関連コマンド

aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth statistics（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L