[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show access-group

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

`> show access-group [LISTNUM|LISTNAME]`

グローバル・ハードウェアパケットフィルター（ハードウェアアクセスリスト）の情報を表示する。

### パラメーター

`LISTNUM` | アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<3000-3699>` | ハードウェアIPアクセスリスト番号。特定のハードウェアIPアクセスリストだけを対象とする場合に指定する
| `<4000-4699>` | ハードウェアMACアクセスリスト番号。特定のハードウェアMACアクセスリストだけを対象とする場合に指定する
`LISTNAME` | ハードウェアアクセスリスト名（シーケンス番号対応）またはハードウェアIPv6アクセスリスト名（シーケンス番号対応）

### 使用例

    awplus> show access-group ↓
    Global access control list
      access-group 3000
      access-group 3001
      access-group 4000

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでは、ipv6 traffic-filterコマンドで適用するハードウェアIPv6アクセスリストも「access-group ipv6acl」のように表示される。

### 関連コマンド

access-group（グローバルコンフィグモード）
access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 traffic-filter（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L