[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan classifier rule

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config)# vlan classifier rule <1-256> ipv4 A.B.C.D/M vlan <1-4094>`

`(config)# vlan classifier rule <1-256> proto PROTOCOL encap ENCAP vlan <1-4094>`

`(config)# no vlan classifier rule <1-256>`

VLANクラシファイアルールを定義する。
VLANクラシファイアルールは、IPサブネットVLAN、および、プロトコルVLANのパケット振り分け条件を定義するもの。複数のルールをVLANクラシファイアグループに束ね、さらにグループをスイッチポートに適用して使う。
no形式で実行した場合は、VLANクラシファイアルールを削除する。

### パラメーター

`<1-256>` | VLANクラシファイアルール番号
`ipv4 A.B.C.D/M` | サブネットVLANのサブネットアドレス。ベースIPアドレスとマスク長の組み合わせで指定する
`vlan <1-4094>` | サブネットまたはプロトコルが一致したタグなしパケットの所属先VLAN。vlanコマンドで定義済みのものでなくてはならない
`proto PROTOCOL :=` | `proto {<0-65535>|NAME}`
| プロトコルVLANの対象プロトコル。encapパラメーターで指定したフレームフォーマットにおけるプロトコル番号を10進数で指定するか、定義済みのプロトコル名（別表を参照）で指定する。どのような値を指定すべきかは、encapパラメーターの指定によって異なり、encap ethv2のときはEthertype値、encap nosnapllcのときはDSAP、SSAPの値を連結した2バイト値、encap snapllcのときはSNAPヘッダーの4～5バイト目に位置するEthertype値を指定する。なお、指定できるプロトコル名の一覧はコマンドラインから「vlan classifier rule X proto ?」と入力することでも確認できる（Xはクラシファイアルール番号）
`encap ENCAP` | Ethernetのフレームフォーマット（エンキャプセレーション）。次の3つから選択する
| `ethv2` | Ethernetバージョン2
| `nosnapllc` | IEEE 802.2 LLC
| `snapllc` | IEEE 802.2 LLC + SNAP

### 使用例

■ IPサブネットVLAN用のVLANクラシファイアルール1～2を定義する。

    awplus(config)# vlan classifier rule 1 ipv4 192.168.10.0/24 vlan 10 ↓
    awplus(config)# vlan classifier rule 2 ipv4 192.168.20.0/24 vlan 20 ↓

■ プロトコルVLAN用のVLANクラシファイアルール3を定義する。

    awplus(config)# vlan classifier rule 3 proto netbeui encap nosnapllc vlan 100 ↓

### 注意・補足事項

■ 同一VLANクラシファイアグループにまとめるルールの間では所属先VLANが重複しないように設定する必要がある。
■ IPXパケットを分類するための設定は、フレームフォーマットによって異なる。特に定義済みのプロトコル名「ipx」は、Ethernetバージョン2とSNAPのときだけ有効で、802.2や802.3 rawフォーマットのIPXパケットに対してはプロトコル番号を数値で明示的に指定する必要があるため注意が必要。以下、それぞれの例を示す。

- IPX（Ethernetバージョン2）
  Ethertype 0x8137：10進表記で33079。

      awplus(config)# vlan classifier rule 10 proto ipx encap ethv2 vlan 10 ↓

  または

      awplus(config)# vlan classifier rule 10 proto 33079 encap ethv2 vlan 10 ↓

- IPX（SNAP）
  Ethertype 0x8137：10進表記で33079。

      awplus(config)# vlan classifier rule 11 proto ipx encap snapllc vlan 11 ↓

  または

      awplus(config)# vlan classifier rule 11 proto 33079 encap snapllc vlan 11 ↓

- IPX（802.2）
  DSAP 0xE0, SSAP 0xE0：0xE0E0を10進表記すると57568。

      awplus(config)# vlan classifier rule 12 proto 57568 encap nosnapllc vlan 12 ↓

- IPX（802.3 raw）
  DSAP 0xFF, SSAP 0xFF：0xFFFFを10進表記すると65535。厳密に言うとDSAP, SSAPではなく、802.3フレームに直接格納されたIPXパケットのchecksumフィールドと照合する形となる。

      awplus(config)# vlan classifier rule 13 proto 65535 encap nosnapllc vlan 13 ↓

■ NetBEUIパケットを分類するためには、次のいずれかの設定を行う。
NetBEUIでは、61680（DSAP 0xF0, SSAP 0xF0）と61681（DSAP 0xF0, SSAP 0xF1）の2種類の番号を使うが、次のようにプロトコル名「netbeui」か10進数値「61680」を指定すれば自動的に両方のパケットを識別する。

    awplus(config)# vlan classifier rule 3 proto netbeui encap nosnapllc vlan 100 ↓

または

    awplus(config)# vlan classifier rule 3 proto 61680 encap nosnapllc vlan 100  ↓

■ 定義済みのプロトコル名と対応する10進数値は次のとおり。

> Note

> > コマンド入力時に指定した10進数値に対応するプロトコル名が定義されている場合、ランニングコンフィグ中では数値がプロトコル名に変換された上で保持される。

表 1：定義済みのプロトコル名一覧
プロトコル名 | 10進数値 | 16進数値（参考） | 備考
arp | 2054 | 0x0806 | Address Resolution Protocol
atalkaarp | 33011 | 0x80F3 | Appletalk AARP
atalkddp | 32923 | 0x809B | Appletalk DDP
atmmulti | 34892 | 0x884C | MultiProtocol Over ATM
atmtransport | 34948 | 0x8884 | Frame-based ATM Transport
dec | 24576 | 0x6000 | DEC Assigned
deccustom | 24582 | 0x6006 | DEC Customer use
decdiagnostics | 24581 | 0x6005 | DEC Diagnostics
decdnadumpload | 24577 | 0x6001 | DEC DNA Dump/Load
decdnaremoteconsole | 24578 | 0x6002 | DEC DNA Remote Console
decdnarouting | 24579 | 0x6003 | DEC DNA Routing
declat | 24580 | 0x6004 | DEC LAT
decsyscomm | 24583 | 0x6007 | DEC Systems Comms Arch
g8bpqx25 | 2303 | 0x08FF | G8BPQ AX.25
ieeeaddrtrans | 2561 | 0x0A01 | Xerox IEEE802.3 PUP Address Translation
ieeepup | 2560 | 0x0A00 | Xerox IEEE802.3 PUP
ip | 2048 | 0x0800 | IP
ipv6 | 34525 | 0x86DD | IPv6
ipx | 33079 | 0x8137 | IPX（※ encap ethv2 および encap snapllc 用）
netbeui | 61680 | 0xF0F0 | IBM NETBIOS/NETBEUI（※ 61681(0xF0F1)も自動的に含まれる）
pppdiscovery | 34915 | 0x8863 | PPPoE discovery
pppsession | 34916 | 0x8864 | PPPoE session
rarp | 32821 | 0x8035 | Reverse Address Resolution
x25 | 2053 | 0x0805 | CCITT X.25
xeroxaddrtrans | 513 | 0x0201 | Xerox PUP Address Translation
xeroxpup | 512 | 0x0200 | Xerox PUP

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vlan classifier rule（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show vlan classifier group（非特権EXECモード）
show vlan classifier interface group（非特権EXECモード）
show vlan classifier rule（非特権EXECモード）
vlan classifier activate（インターフェースモード）
vlan classifier group（グローバルコンフィグモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L