[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show interface status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`> show interface [IFRANGE] status`

指定したインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show interface status ↓
    Port        Name               Status      Vlan       Duplex Speed   Type
    --------------------------------------------------------------------------------
    port1.0.1   Port1              connected        trunk a-full a-1000  1000BASE-T
    port1.0.2   Technical          connected            1 a-full a-1000  1000BASE-T
                  Publications
    port1.0.3   -                  notconnect           1 auto   auto    1000BASE-T
    port1.0.4   -                  notconnect           1 auto   auto    1000BASE-T
    ...
    sa1         -                  notconnect           1 auto   auto    -

> Note

> > 表示される内容は製品によって異なります。

表 1
Port | インターフェース名
Name | インターフェースの説明文
Status | インターフェースのステータス。connected（リンクアップ）、notconnect（リンクダウン）、disabled（シャットダウン）、err-disable（製品の機能によりポートがブロックされてリンクダウンしている）
Vlan | 所属VLAN。タグなしポート（アクセスポート）では所属先のタグなしVLAN IDが表示される。タグ付きポート（トランクポート）ではtrunkと表示される。プライベートVLANのプロミスキャスポート（アップリンクポート）では、プライマリーVLANが設定されている場合はそのVLAN ID、未設定の場合はpromiscuousと表示される。プライベートVLANのホストポート（プライベートポート）では、プライマリーVLAN IDとセカンダリーVLAN IDが表示される。ダイナミックVLANによって動的にVLANが1つだけ割り当てられている場合はそのVLAN IDが、複数のVLANが割り当てられている場合はdynamicと表示される。スタックポートではstackportと表示される
Duplex | Statusがconnectedのインターフェースでは、実際のデュプレックスモードが表示される。先頭に「a-」が付いている場合は、オートネゴシエーションによって決定されたモードであることを示す。Statusがnotconnect、disabledのインターフェースでは、設定されたデュプレックスモードが表示される
Speed | Statusがconnectedのインターフェースでは、実際の通信速度が表示される。先頭に「a-」が付いている場合は、オートネゴシエーションによって決定された通信速度であることを示す。Statusがnotconnect、disabledのインターフェースでは、設定された通信速度が表示される
Type | インターフェースのメディアタイプ。SFPポートでは、装着されているSFPを認識できないときはUnknown、SFPが装着されていないかSFPが故障している場合はnot presentと表示される

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはスイッチポート、トランクグループ（saX, poX）に対してのみ有効。

### 関連コマンド

description（インターフェースモード）
duplex（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
speed（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L