[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform vlan-stacking-tpid

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config)# platform vlan-stacking-tpid TPID`

`(config)# no platform vlan-stacking-tpid`

ダブルタグVLAN（VLANスタッキング）のプロバイダーポートで使用する外側タグのTPID（Tag Protocol Identifier = VLANタグを示すプロトコルタイプ値）を指定する。
no形式を指定した場合はTPIDを初期値に戻す。

### パラメーター

`TPID` | 外側タグのTPID（VLANタグを示すプロトコルタイプ値）。「88ff」のように16進数4桁で指定する。初期値は8100（16進）

### 使用例

    awplus(config)# platform vlan-stacking-tpid 9100 ↓

### 注意・補足事項

■ ダブルタグVLAN（VLANスタッキング）使用時、プロバイダーポートでは外側タグが付加されてフレームサイズが1522バイトを超える可能性があるため、ジャンボフレームの転送機能を有効にすること。これにはplatform jumboframeコマンドを使う。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

platform jumboframe（グローバルコンフィグモード）
show platform（特権EXECモード）
switchport vlan-stacking（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L