[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth forward

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth forward [A.B.C.D|A.B.C.D/M] {arp|dhcp|dns|tcp <1-65535>|udp <1-65535>}`

対象スイッチポートでポート認証を使用するとき、未認証Supplicantに送受信を許可するパケットの種類を設定する。
no形式で実行した場合は指定したパケットを受信・転送しないよう設定する。
初期設定ではどのパケットも受信・転送しない。
ただし、Web認証を有効にしたポートでは、ARP、DHCP、DNSの受信・転送が自動的に有効化される。

### パラメーター

`A.B.C.D|A.B.C.D/M` | 終点IPアドレス。特定のアドレス宛てのパケットだけを転送したい場合に指定する。単一IPアドレス（A.B.C.D）、あるいは、マスク長 /M による範囲指定（A.B.C.D/M）が可能。本パラメーターは、dns、tcp、udpパラメーターとの併用のみをサポート
`arp` | ARPパケット
`dhcp` | DHCPサーバー宛てのUDPパケット（67/udp）
`dns` | DNSサーバー宛てのUDPパケット（53/udp）
`tcp <1-65535>` | 指定したポート番号宛てのTCPパケット
`udp <1-65535>` | 指定したポート番号宛てのUDPパケット

### 使用例

■ プロキシー自動構成ファイル（PACファイル）を取得するため、未認証のSupplicant（Webブラウザー）がHTTPサーバー192.168.10.5にアクセスできるよう設定する。

    awplus(config-if)# auth forward 192.168.10.5 tcp 80 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ Web認証が有効なポートではARP、DHCP、DNSの受信・転送が有効になっているが、これらをno形式によって明示的に無効化した場合でも、Web認証に必要な本体宛てのARPとDNS/HTTP/HTTPSについては、未認証時でも次のように特別な処理が行われる。

- ARPパケットは受信する。L2転送はしない
- DHCPパケットは破棄する。DHCPサーバーを使用する場合は受信・転送を無効化しないこと
- DNSパケットは破棄する
- HTTP、HTTPSパケットは受信する。L2/L3転送はしない
- 上記以外のパケットはすべて破棄する

■ Web認証のみが有効なポートでWeb認証を無効にした場合、ARP、DHCP、DNSの受信・転送も自動的に無効化されるが、Web認証以外の認証方式も有効なポートでWeb認証のみを無効にした場合は、ARP、DHCP、DNSの受信・転送は有効のまま変化しない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth forward（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
auth-web-server dhcp wpad-option（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server intercept-port（グローバルコンフィグモード）
copy（特権EXECモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L