[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server ipaddress

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server ipaddress A.B.C.D`

`(config)# no auth-web-server ipaddress`

Web認証サーバーの待ち受けIPアドレス（仮想アドレス）を設定する。
no形式で実行した場合は待ち受けIPアドレス（仮想アドレス）の設定を削除する。
初期状態では未設定。

> Note

> > Web認証を使用する場合はauth-web-server ipaddressコマンドかauth-web-server dhcp ipaddressコマンドで必ず仮想アドレスを設定してください。

### パラメーター

`A.B.C.D` | Web認証サーバーの待ち受けIPアドレス

### 注意・補足事項

■ A.B.C.Dパラメーターには、ネットワーク上に存在しないアドレス（仮想アドレス）を指定すること。
また本コマンド設定時は、認証ポートに次のようなハードウェアアクセスリストを適用する必要がある。
たとえば、本コマンドで仮想アドレス10.10.10.1を指定した場合は、次のようなハードウェアアクセスリストを作成し、認証ポートに適用すること。

    access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32

■ Web認証サーバーには、Web認証が有効なポートからのみアクセス可能。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ipaddress（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L