[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree max-age

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree max-age <6-40>`

`(config)# no spanning-tree forward-time hello-time max-age`

最大エージタイムを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<6-40>` | 最大エージタイム。ルートブリッジからBPDUが届かなくなったことを認識するまでの時間（秒）。この時間内にBPDUを受信できなかった場合、各ブリッジはスパニングツリーの再構成を開始する。2×（ハロータイム + 1）以上、かつ、2×（フォワードディレイタイム - 1）以下でなくてはならない。初期値は20秒

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree max-age（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree forward-time（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree hello-time（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L