[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree autoedge

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# [no] spanning-tree autoedge`

（RSTP/MSTP）対象スイッチポートにおいて、エッジポート（他のブリッジが存在しない末端のLANに接続されているポート）の自動判定を有効にする。エッジポートでは、フォワーディング状態への高速遷移が有効となる。
no形式で実行した場合は自動判定を無効にする。
初期設定は無効。
自動判定が有効なスイッチポートは、リンクアップ/ポート有効化/RSTP・MSTPモードへの移行後最初の3秒間BPDUを受信しなかった場合にエッジポートとなり、フォワーディング状態に遷移する。

### 使用例

■ ポート1.0.8でエッジポートの自動判定を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# spanning-tree autoedge ↓

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree autoedge（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L