[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp receive

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config-if)# [no] lldp receive`

対象スイッチポートでLLDPパケットの受信を有効化する。
no形式で実行した場合はLLDPパケットの受信を無効化する。
初期設定は有効。
LLDPを使うには、lldp runコマンドによる全体設定と、本コマンドまたはlldp transmitコマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドとlldp transmitコマンドは、次のように一行で記述することもできる。

    awplus(config-if)# no lldp receive transmit ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lldp receive（インターフェースモード）

### 関連コマンド

lldp run（グローバルコンフィグモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L