[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# sflow max-header-size

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow max-header-size <14-200>`

対象インターフェースにおいて、Ethernetフレームの先頭から最大何バイトをサンプルヘッダーデータとして使用するかを指定する。
サンプリングするEthernetフレームのサイズがこのコマンドの設定値 N より大きい場合は先頭から N バイトをサンプルヘッダーデータとしてsFlowデータグラムに含める。
このヘッダーサイズは、Ethernetフレームヘッダの送信先MACアドレスの先頭バイトからのバイト数を指定する。
no形式で実行した場合は、デフォルトの128バイトに設定する。

### パラメーター

`<14-200>` | サンプルヘッダーデータの最大サイズ（Byte）。初期設定は128

### 注意・補足事項

■ sFlowエージェントの設定はスイッチポートに対してのみ可能で、トランクグループ（スタティックチャンネルグループ、LACPチャンネルグループとも）やVLANインターフェースには設定できない。トランクグループやVLANインターフェースに対してsFlowの設定を行う場合は、所属スイッチポートに設定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sflow max-header-size（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show sflow（特権EXECモード）
show sflow interface（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L