[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show storm-control

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show storm-control [IFNAME]`

スイッチポートにおける各種L2パケットの受信上限値（パケットストームプロテクションの設定）を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

    awplus> show storm-control ↓
    Port       BcastLevel  McastLevel  DlfLevel
    port1.0.1       30.0%      100.0%    100.0%
    port1.0.2      100.0%      100.0%    100.0%
    port1.0.3      100.0%      100.0%    100.0%
    ...

### 関連コマンド

storm-control level（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L