[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline usage-threshold

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config)# power-inline usage-threshold <1-99>`

`(config)# no power-inline usage-threshold`

PoE電源の電力使用量監視しきい値を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
PoE電源の電力使用量がしきい値を下から上、あるいは、上から下にまたぐと、ログメッセージが出力される。また、SNMPトラップの設定をしている場合はSNMPトラップも送信される。

### パラメーター

`<1-99>` | 電力使用量監視しきい値。装置全体の最大供給電力に対する割合（%）で指定する。初期値は80

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- power-inline usage-threshold（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show power-inline（非特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L