[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport mode private-vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# [no] switchport mode private-vlan {promiscuous|host}`

対象スイッチポートをマルチプルVLAN（プライベートVLAN）用ポートとして設定し、プライベートVLANにおけるポート種別を設定する。
no形式で実行した場合はプライベートVLAN用ポートとしての設定を削除する。
プロミスキャスポートの場合、所属先VLAN（プライマリーVLAN）の指定とセカンダリーVLANの関連付けは、switchport private-vlan mappingコマンドで行う。
ホストポートの場合、所属先VLAN（セカンダリーVLAN。アイソレートVLANとコミュニティーVLANがある）とプライマリーVLANの指定は、switchport private-vlan host-associationコマンドで行う。

### パラメーター

`promiscuous` | プロミスキャスポート（アップリンクポート）に設定する
`host` | ホストポート（プライベートポート）に設定する

### 使用例

■ プライベートVLAN用ポート種別の設定例。ここでは、ポート1.0.2をプロミスキャスポート、ポート1.0.3～1.0.12をホストポートに設定している。

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface port1.0.3-1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan host ↓

### 注意・補足事項

■ LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）はプロミスキャスポートに設定できない。スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）なら可能。
■ プライベートVLAN用のポートはタグなし（アクセスポート）に設定しておく必要がある。
■ ホストポートでは、スパニングツリープロトコルのエッジポート設定（spanning-tree portfastコマンド）とBPDUガード機能（spanning-tree portfast bpdu-guardコマンド）が自動的に有効化される。これらの機能を手動で無効化することは可能だが、再起動時に自動的に有効化されるため注意すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport mode private-vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

private-vlan（VLANモード）
private-vlan association（VLANモード）
show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L