[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 access-list(list)

モード: グローバルコンフィグモード --> ハードウェアIPv6アクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] ipv6 access-list LISTNAME`

ハードウェアIPv6アクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するためのハードウェアIPv6アクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したハードウェアIPv6アクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
ハードウェアIPv6アクセスリストは、スイッチチップ（ASIC）でIPv6パケットのフィルタリングやトラフィック分類を行うためのアクセスリスト。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、ハードウェアIPv6アクセスリストモードのipv6 access-list(seq entry)コマンドを使って行う。

### パラメーター

`LISTNAME` | ハードウェアIPv6アクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ ハードウェアIPv6アクセスリストv6acl1を作成する。

    awplus(config)# ipv6 access-list v6acl1 ↓
    awplus(config-ipv6-hw-acl)#

■ ハードウェアIPv6アクセスリストv6acl1を削除する。

    awplus(config)# no ipv6 access-list v6acl1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- commit（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）
             +- ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）
ipv6 traffic-filter（インターフェースモード）
ipv6 traffic-filter（グローバルコンフィグモード）
match access-group（クラスマップモード）
show access-group（非特権EXECモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show interface access-group（非特権EXECモード）
show ipv6 access-list（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L