[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ethernet cfm errorlog

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`# show ethernet cfm errorlog domain NAME`

指定したMDインスタンスに属するMAのイベントリストを表示する。

### パラメーター

`domain NAME` | MDインスタンス名

### 使用例

    awplus# show ethernet cfm errorlog domain MD-INST2 ↓

    CFM Service Name      Level  VLAN  MEPID  Remote MAC      Error Reason
    ------------------------------------------------------------------------------
    MA-INST2-1            0      0     12     0000.0000.0000  Remote MEP Down

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
clear ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L