[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear arp security statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`# clear arp security statistics [interface IFRANGE]`

対象ポートにおけるARPセキュリティー統計情報をクリアする。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | 対象ポート（スイッチポートまたはトランクグループ）。無指定時はすべてのポートが対象となる。

### 関連コマンド

arp security violation（インターフェースモード）
show arp security（非特権EXECモード）
show arp security statistics（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L