[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show snmp-discovery

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show snmp-discovery [detail|ip|nodes]`

SNMP探索の状態を表示する。

### パラメーター

`detail` | SNMP探索機能の詳細情報を表示
`ip` | ARPノードに関する情報を表示
`nodes` | SNMPノードに関する情報を表示

### 使用例

    awplus> show snmp-discovery ↓

    SNMP Discovery information:

    SNMP Discovery                : Enabled
    SNMP Polling interval         : 60
    ARP Polling interval          : 10
    SNMP Discovery version        : v1

    SNMPv2 Discovery Community    : public

表 1
SNMP Discovery | SNMP探索機能の状態（有効/無効）
SNMP Polling interval | SNMPポーリング間隔
ARP Polling interval | ARPポーリング間隔
SNMP Discovery version | SNMPバージョン
SNMPv2 Discovery Community | SNMPコミュニティー名

    awplus> show snmp-discovery ip  ↓

    SNMP Discovery Devices:

    IP Address       MAC Address     Type     State         Last Seen Time
    ----------------------------------------------------------------------------
    172.18.100.10    -               Permit   -             -
    172.18.100.25    XXXX.XXXX.XXXX  Dynamic  Up            -
    172.18.100.208   XXXX.XXXX.XXXX  Dynamic  Down          Apr 30, 2020 02:16:01
    ...

    SNMP discovery deny IP addresses      : 0
    SNMP discovery permitted IP addresses : 1
    SNMP discovery dynamic IP addresses   : 17

    SNMP discovery total IP addresses     : 18

表 2
IP Address | IPアドレス
MAC Address | MACアドレス
Type | SNMP探索の対象の状態（Permit/Dynamic）
State | ARPノードの状態（Up/Down）
Last Seen Time | ARPノードが最後にUpになった時の日付と時刻
SNMP discovery deny IP addresses | SNMP探索機能の探索対象から除外したARPノード数
SNMP discovery permitted IP addresses | SNMP探索機能の探索対象に追加したARPノード数
SNMP discovery dynamic IP addresses | SNMP探索機能で検出されたARPノード数
SNMP discovery total IP addresses | SNMP探索機能の探索対象から除外したARPノード/SNMP探索機能の探索対象に追加したARPノード/SNMP探索機能で検出されたARPノードの合計数

    awplus> show snmp-discovery nodes ↓

    SNMP Discovery Node information:

    System Name      IP Address       MAC Address     Description
    --------------------------------------------------------------------------------
    ROUTER1234　　　  172.18.100.25    XXXX.XXXX.XXXX  CentreCOM ARxxx version ...
    ...

    Number of SNMP discovered nodes: 4

表 3
System Name | システム名
IP Address | IPアドレス
MAC Address | MACアドレス
Description | SNMPノードの説明
Number of SNMP discovered nodes | SNMP探索で検出されたSNMPノード数

    awplus> show snmp-discovery detail  ↓

    SNMP Discovery Node Details:

    Name                  ROUTER1234
    Serial Number         XXXXXXXXXXX
    IP Address            192.168.1.10
    MAC Address           XXXX.XXXX.XXXX
    Local Interface       port1.0.1
    Description           CentreCOM ARxxxx version X.X.X-xx XX-Jul-20XX
    State                 Up
    Location              -
    Time Last Seen        -
    ...

    Number of SNMP discovered nodes: 4

表 4
Name | 機器名
Serial Number | シリアル番号
IP Address | IPアドレス
MAC Address | MACアドレス
Local Interface | SNMPノードが接続されている物理インターフェース
Description | ノードの説明
State | ノードの状態（Up/Down）
Location | 設置場所
Time Last Seen | ノードが最後にUpになった時の日付と時刻
Number of SNMP discovered nodes | SNMP探索で検出されたSNMPノード数

### 関連コマンド

service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery snmp-version（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery snmp-polling-interval（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery community（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery user（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery arp-polling-interval（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery deny（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery permit（グローバルコンフィグモード）
clear snmp-discovery（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L