[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ethernet cfm details

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`# show ethernet cfm details`

イーサネットCFMの設定、ステータス、および統計情報を詳細に表示する。

### 使用例

    awplus# show ethernet cfm details ↓

     ==========================================================
     Maintenance Domain
     ==========================================================
     Maintenance Domain Name........... MD-INST1
     Maintenance Domain Name Format.... character-string
     Maintenance Domain Name Value..... MD-1L0
     Level............................. 0
     Associated CFM Services........... (VLAN   100 ): MA-INST1-1
     MIP Creation...................... None

     Service
     -------
     CFM Service Name.................. MA-INST1-1
     CFM Domain Name................... MD-INST1
     CFM Domain Level.................. 0
     Primary VLAN...................... 100
     Maintenance Assoc Name Format..... string
     Maintenance Assoc Name Value...... MA-1V100
     CCM Transmission Interval......... 1 second
     Local MEPs........................ MEP DOWN     1 (interface port1.0.1)
     Configured Remote MEPs............ 2
     Missing Remote MEPs............... None
     Current MEP Defects............... -
     MIP Creation...................... None

     Local Maintenance End Point
     ---------------------------
     Domain Name....................... MD-INST1
     MA Service Name................... MA-INST1-1
     MA Primary VLAN................... 100
     MEP ID............................ 1
     Direction......................... Down
     Interface......................... port1.0.1
         MEP Active State.............. True
         CC State...................... Enabled
         CC Type....................... Multicast
         PDU VLAN Priority............. 7
         MAC-address................... e01a.ea20.80f6
         Tx-RDI........................ False
         Current Defects............... -
         Current Highest Defect Alarm.. -
         Alarm Minimum Defect.......... 2 (someMACstatusDefect)
         Alarm Trip Time............... AUTO (2.5 seconds)
         Alarm Reset Time.............. AUTO (10 seconds)
         Configured Remote MEPs........ 2
         Missing Remote MEPs........... None
         Error CCM Reason.............. N/A
         Last Error CCM................ N/A
         Cross-connect Defect Reason... N/A
         Last Cross Connect CCM........ N/A
     Counters
     Domain Name....................... MD-INST1
     MA Service Name................... MA-INST1-1
     MA Primary VLAN................... 100
     MEP ID............................ 1
     Direction......................... DOWN
     Interface......................... port1.0.1
        Tx CCM Count................... 587829
        Rx Out-of-Sequence CCM......... 6

     Remote Maintenance End Point
     ----------------------------
     CFM Service Name.................. MA-INST1-1
     CFM Domain Name................... MD-INST1
     Remote MEPID...................... 2
     Receiving CCMs.................... Yes
     Rx RDI............................ No
     MAC Address....................... e01a.ea20.80e8
     Port Status....................... Up
     Interface Status.................. Up

### 関連コマンド

show ethernet cfm domain（特権EXECモード）
show ethernet cfm service（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points local mep（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points remote mep（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L