[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf provision node

モード: 特権EXECモード --> AMF事前設定EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf provision node NODENAME [device MODEL]`

`# no atmf provision node NODENAME`

指定した名前のAMFノードの事前設定を行うためのAMF事前設定EXECモードに移動する。
no形式で実行した場合は、指定した名前のAMFノード用の事前設定データをすべて削除する。この場合は特権EXECモードのまま移動しない。
本コマンドは、ゼロタッチインストレーションのため、新規AMFノードの事前設定を行うとき最初に使用するコマンド。
本コマンドでAMF事前設定EXECモードに移動した後は、同モードの各種コマンドを利用して、該当ノード用の事前設定データ領域の作成や編集を行う。
その後、新規ノードを接続する既存ノードのAMF接続ポートに対して、インターフェースモードのatmf provisionコマンドでノード名を関連付けることで、該当ポートに新規ノードを接続したとき、ゼロタッチインストレーションによる新規ノードの自動セットアップが行われるようになる。
ゼロタッチインストレーションの詳細は解説編を参照。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | 事前設定するAMFノード名。大文字小文字を区別しない
`device MODEL` | 事前設定の対象機種。下記から選択する
| `tq7400r` | AT-TQ7403-R
| `tq6700gen2r` | AT-TQ6702 GEN2-R
| `tq6700egen2r` | AT-TQ6702e GEN2-R
| `ar1050v` | AT-AR1050V
| `ar2010v` | AT-AR2010V
| `ar2050v` | AT-AR2050V
| `ar3050s` | AT-AR3050S
| `ar4050s` | AT-AR4050SとAT-AR4050S-5G
| `arx200s` | AT-ARX200S-GTXとAT-ARX200S-GT
| `fs980` | FS980Mシリーズ
| `gs900` | GS900MX/GS900MPXシリーズ
| `gs970emx` | GS970EMXシリーズ
| `gs980m` | GS980Mシリーズ
| `gs980em` | GS980EMシリーズ
| `gs980mx` | GS980MXシリーズ
| `ie200` | IE200シリーズ
| `ie340` | IE340シリーズ
| `ie220` | IE220シリーズ
| `sbx8100` | SwitchBlade x8100シリーズ
| `sbx908ng` | SwitchBlade x908 GEN2
| `sbx90xgen3` | SwitchBlade x908 GEN3
| `sh230` | SH230シリーズ
| `sh310` | SH310シリーズ
| `sh510` | SH510シリーズ
| `x220` | x220シリーズ
| `x230` | x230シリーズ（52ポート版を除く）とx230Lシリーズ
| `x230-52` | x230シリーズ（52ポート版）
| `x310` | x310シリーズ
| `x320` | x320シリーズ
| `x330` | x330シリーズ
| `x510` | x510シリーズとx510LシリーズとAT-IX5-28GPX
| `x530` | x530シリーズ
| `x530L` | x530Lシリーズ
| `x550` | x550シリーズ
| `x930` | x930シリーズ
| `x950` | x950シリーズ
| `xs900` | XS900MXシリーズ
| `x240` | x240シリーズ
| `se240` | SE240シリーズ
| `x250` | x250シリーズ
| `se250` | SE250シリーズ
| `x540L` | x540Lシリーズ
| `se540l` | SE540Lシリーズ

### 使用例

■ AMFノード「FSW238」（機種指定なし）の事前設定を開始する。

    SBx81# atmf provision node FSW238 ↓
    SBx81[atmf-provision]#

■ AMFノード「FSW238」（機種指定あり）の事前設定を開始する。

    SBx81# atmf provision node FSW238 device x230 ↓
    SBx81[atmf-provision]#

■ AMFノード「FSW238」の事前設定を機種指定あり、なしに関わらずすべて削除する。

    SBx81# no atmf provision node FSW238 ↓
    SBx81#

### 注意・補足事項

■ 機種指定ありの事前設定データは、AMFマスターと新規ノードの両方がファームウェアバージョン5.4.9以降でないと使用できない。詳細は解説編を参照。

### コマンドツリー

    atmf provision node (特権EXECモード)
             |
             +- clone（AMF事前設定EXECモード）
             +- configure boot config（AMF事前設定EXECモード）
             +- configure boot system（AMF事前設定EXECモード）
             +- create（AMF事前設定EXECモード）
             +- delete（AMF事前設定EXECモード）
             +- identity（AMF事前設定EXECモード）
             +- license-cert（AMF事前設定EXECモード）
             +- locate（AMF事前設定EXECモード）

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
clone（AMF事前設定EXECモード）
configure boot config（AMF事前設定EXECモード）
configure boot system（AMF事前設定EXECモード）
create（AMF事前設定EXECモード）
delete（AMF事前設定EXECモード）
identity（AMF事前設定EXECモード）
license-cert（AMF事前設定EXECモード）
locate（AMF事前設定EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L