[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear g8032 erp-instance statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`# clear g8032 erp-instance {NAME|all} statistics`

R-APSメッセージの統計カウンターをクリアします。

### パラメーター

`NAME` | ERPインスタンス名
`all` | すべてのERPインスタンスのR-APSメッセージの統計カウンターをクリア

### 使用例

    awplus# show g8032 erp-instance all statistics ↓

    -----------------------------------
    Instance Name    : Major-1
    Local Clear      : 0
    FOP-TO           : 0
    -----------------------------------
     East Receiving  |  West Receiving
    ---------------- - ----------------
    RAPS NR      311 | RAPS NR      310
    RAPS NR-RB     0 | RAPS NR-RB     0
    RAPS SF     6002 | RAPS SF     1814
    RAPS FS        0 | RAPS FS        0
    RAPS MS        0 | RAPS MS        0
    RAPS Event     6 | RAPS Event     6
    Drop Guard     0 | Drop Guard     0
    Drop Error     0 | Drop Error     0
    Local SF       3 | Local SF       4
    FOP-PM         0 | FOP-PM         0
    -----------------------------------
      East Sending   |   West Sending
    ---------------- - ----------------
    RAPS NR      268 | RAPS NR      268
    RAPS NR-RB 25240 | RAPS NR-RB 25240
    RAPS SF    39443 | RAPS SF    39443
    RAPS FS        0 | RAPS FS        0
    RAPS MS        0 | RAPS MS        0
    RAPS Event     0 | RAPS Event     0
    -----------------------------------

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance statistics（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M