[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match mac-type

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match mac-type {l2mcast|l2ucast}`

`(config-cmap)# no match mac-type`

対象クラスマップにmatch mac-type節を追加する。すでにmatch mac-type節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch mac-type節を削除する。
match mac-type節は、レイヤー2アドレス種別に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`l2mcast` | レイヤー2マルチキャストアドレスとレイヤー2ブロードキャストアドレス
`l2ucast` | レイヤー2ユニキャストアドレス

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match mac-type（クラスマップモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M