[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth session-timeout

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth session-timeout`

対象スイッチポートでRADIUS属性Session-Timeoutの処理を有効にする。
no形式で実行した場合は同属性の処理を無効にする。
初期設定は無効。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth session-timeoutコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth session-timeout（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth session-timeout（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth profile（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M