[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show dot1x diagnostics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show dot1x diagnostics [interface IFRANGE]`

`# show dot1x [interface IFRANGE] diagnostics`

各スイッチポートにおけるIEEE 802.1X認証（ポート認証）の診断カウンターを表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show dot1x diagnostics interface port1.0.2 ↓
    Authentication Diagnostics for interface port1.0.2
      Supplicant address: 0000.e259.5648
        authEnterConnecting: 1
        authEaplogoffWhileConnecting: 1
        authEnterAuthenticating: 1
        authSuccessWhileAuthenticating: 1
        authTimeoutWhileAuthenticating: 0
        authFailWhileAuthenticating: 0
        authEapstartWhileAuthenticating: 0
        authEaplogoffWhileAuthenticating: 0
        authReauthsWhileAuthenticated: 0
        authEapstartWhileAuthenticated: 0
        authEaplogoffWhileAuthenticated: 0
        BackendResponses: 6
        BackendAccessChallenges: 3
        BackendOtherrequestToSupplicant: 6
        BackendAuthSuccess: 1
        BackendAuthFails: 2

### 関連コマンド

aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth diagnostics（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M