[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius local-server statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`> show radius local-server statistics`

ローカルRADIUSサーバーの統計情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show radius local-server statistics ↓
    Server status      : Run (administrative status is enable)
    Enabled methods    : MAC EAP-MD5 EAP-TLS EAP-PEAP
    Available methods  : MAC EAP-MD5 EAP-TLS EAP-PEAP
    EAP trustpoints    : local

    Successes              :4              Unknown NAS            :0
    Failed Logins          :0              Invalid packet from NAS:0
    Internal Error         :0              Unknown Error          :0

    NAS : 127.0.0.1
    Successes              :4              Shared key mismatch    :0
    Failed Logins          :0              Unknown RADIUS message :0
    Unknown EAP message    :0              Unknown EAP auth type  :0
    Corrupted packet       :0

    Username                               Successes  Failures  Last Interaction
                                                                Local time (+12:00)
    user_a                                         4         0  30 Aug 2023 10:18:25
    user_b                                         0         0  -
    user_c                                         0         0  -

### 注意・補足事項

■ ローカルRADIUSサーバーに登録していないRADIUSクライアント（NAS）からRADIUS Access-Requestパケットを受信しても、Unknown NASカウンターはカウントアップしない。

### 関連コマンド

authentication（RADIUSサーバーモード）
nas（RADIUSサーバーモード）
radius-server local（グローバルコンフィグモード）
server enable（RADIUSサーバーモード）
user（RADIUSサーバーモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M