[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# topology-change g8032

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# [no] topology-change g8032`

本コマンドは、メジャーリングとサブリングの両方に接続されているノードに対して実行する。
有効の場合は、障害発生などによりサブリングのトポロジーが変更になった場合に、その変更をメジャーリングへ通知する。
no形式で実行した場合は、トポロジー変更通知の伝達を無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- topology-change g8032（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M