[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# fiber-monitoring sensitivity

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# fiber-monitoring sensitivity {fixed <25-65535> | relative <0.00-10.00> | highest | high | medium | low}`

`(config-if)# no fiber-monitoring sensitivity`

対象光ファイバーポートにおけるアクティブファイバーモニタリング機能のマージンもしくは感度を設定する。
マージンの設定には、絶対指定（単位0.0001mW）と相対指定（単位dB）がある。それぞれ具体的なマージン値を指定するほかに、事前定義済みのキーワード「highest」、「high」、「medium」、「low」によって感度の高低として指定することもできる（感度が高い＝マージンが小さい）。
同機能の検出しきい値は、fiber-monitoring baselineの設定によって決まる基準値から、本コマンドで設定するマージンの値を差し引いた値となる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はmedium（1.0dB）。

### パラメーター

`fixed <25-65535>` | 絶対マージン（単位は0.0001mW）
`relative <0.00-10.00>` | 相対マージン（単位はdB）
`highest` | 感度「最高」（0.0025mW）
`high` | 感度「高」（0.5dBと0.0025mWの大きい方）
`medium` | 感度「中」（1.0dB）
`low` | 感度「低」（2.0dB）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドをサポートするモジュールについては、fiber-monitoring enableコマンドのページを参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- fiber-monitoring sensitivity（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear fiber-monitoring interface（特権EXECモード）
fiber-monitoring action（インターフェースモード）
fiber-monitoring baseline（インターフェースモード）
fiber-monitoring enable（インターフェースモード）
fiber-monitoring interval（インターフェースモード）
show system fiber-monitoring（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M