[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# udld aggressive-mode

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config)# [no] udld aggressive-mode`

すべてのポートをアグレッシブモードに設定する。
no形式で指定した場合はノーマルモードにする。

### 使用例

    awplus(config)# udld aggressive-mode ↓

### 注意・補足事項

■ VCS構成時に本コマンドを設定する場合は、全ポートに設定せず、必要なポートにのみ設定すること。全ポートに設定している場合、VCS メンバーのいずれかが再起動すると、該当メンバーのレジリエンシーリンクを除く全ポートでアグレッシブモードが解除される（ランニングコンフィグにはno udld　aggressive-mode という設定が追加される）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

udld port aggressive-mode（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M