[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mls qos interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos interface [IFNAME]`

指定したスイッチポートのQoS設定を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

    awplus# show mls qos interface port1.0.1 ↓

    Interface: port1.0.1

      Scheduler-set: 1
      Number of egress queues: 8

      Egress Queue:         0
        Status:             Enabled
        Queue Limit:        12%
        Egress Rate Limit:  0 Kb
      ...

表 1
Interface | スイッチポートのインターフェース名
INPUT-POLICY-MAP-NAME | 該当スイッチポートに適用されているQoSポリシーマップ。ポリシーマップが適用されているときだけ表示される。本項目以下には、クラスマップやポリサーなど、ポリシーマップの構成要素が表示される
Default Queue | 該当スイッチポートで受信したタグなしパケットに割り当てるデフォルト送信キュー。mls qos queueコマンドで明示的に設定しているときだけ表示される
Scheduler-set | 該当スイッチポートで使用するスケジューリングID
Number of egress queues | 該当スイッチポートが持つ送信キューの数
Egress Queue | 送信キュー番号。以下、送信キューごとの設定が表示される
Status | 該当送信キューの有効・無効
Weight | 該当送信キューの重み付け値。スケジューリング方式がWRRの場合だけ表示される
Queue Limit | 該当送信キューの最大長。該当スイッチポートのバッファープールに対するパーセンテージで表示される
Egress Rate Limit | 該当送信キューの送信レート上限値（キューシェーピングの設定）。上限未設定時は0 Kbと表示される

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

class（ポリシーマップモード）
class-map（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police single-rate（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police twin-rate（グローバルコンフィグモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
police single-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police twin-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
service-policy input（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M