[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# physical-ring

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# physical-ring NAME`

ERPインスタンスで使用する物理リングを指定する。

### パラメーター

`NAME` | g8032 physical-ringコマンドにて作成した、ERPインスタンスで使用したい物理リング名

### 使用例

■ 物理リング「blue」を、ERPインスタンス「ring2」で使用する。

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2 ↓
    awplus(g8032-config-switch)# physical-ring blue ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- physical-ring（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 physical-ring（グローバルコンフィグモード）
g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M