[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree max-hops

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree max-hops <1-40>`

`(config)# no spanning-tree max-hops`

（MSTP）BPDUの最大ホップ数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-40>` | 最大ホップ数。初期値は20

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree max-hops（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M