[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 address autoconfig

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 address autoconfig`

対象インターフェースでIPv6を有効にし、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。また、ルーター通知（RA）によるグローバルアドレスの自動設定（SLAAC）を有効にする。
no形式で実行した場合は、SLAACを無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ vlan10インターフェースで受信したRAパケットの情報にもとづき、同インターフェースのアドレスを自動設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address autoconfig ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでIPv6アドレスを自動設定する場合は、RAを送信する機器において、通知するプレフィックス長を「/64」に設定すること。「/64」以外のプレフィックス長を受信した場合、本製品はアドレスを自動設定できないので注意。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 address autoconfig（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ipv6 interface（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M