[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip rip receive version

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-if)# ip rip receive version {1 & 2}`

`(config-if)# no ip rip receive version`

該当インターフェースで受信するRIPパケットのバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
本コマンドによる設定は、versionコマンドによる全体設定よりも優先される。

### パラメーター

`1 & 2` | RIPパケットのバージョン（スペース区切りで複数指定が可能）。初期値は2

### 使用例

■ vlan10インターフェースでバージョン1、2両方のRIPパケットを受信するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip rip receive version 1 2 ↓

■ vlan10インターフェースでバージョン1のRIPパケットだけを受信するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip rip receive version 1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip rip receive version（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip rip send version（インターフェースモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
version（RIPモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M