[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# security-password lifetime

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# security-password lifetime <0-1000>`

`(config)# no security-password lifetime`

パスワードの有効期間を設定する。
no形式で実行した場合は、有効期間の設定を無効（無期限）にする。
初期設定は0（本機能は無効）。
本コマンドで設定する有効期間は、security-password min-lifetime-enforceコマンドで設定する最小有効期間以上にする必要がある。
本コマンドを無効にした場合、security-password forced-changeコマンド、security-password reject-expired-pwdコマンド、security-password warningコマンドも自動的に無効になる。

### パラメーター

`<0-1000>` | パスワード有効期間（日）。0は無期限を意味する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

security-password forced-change（グローバルコンフィグモード）
security-password history（グローバルコンフィグモード）
security-password min-lifetime-enforce（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-categories（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-length（グローバルコンフィグモード）
security-password reject-expired-pwd（グローバルコンフィグモード）
security-password warning（グローバルコンフィグモード）
show security-password configuration（特権EXECモード）
show security-password user（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M