[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth guest-vlan hw-forwarding

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth guest-vlan hw-forwarding`

ゲストVLAN内通信のハードウェア処理を有効にする。
初期設定は無効。
no形式で実行した場合は、無効になる。

### 注意・補足事項

■ ゲストVLANのハードウェア処理を有効にしたポートでは、Web認証（auth-web enableコマンド）、L3モード エンハンスト ゲストVLAN（auth guest-vlan forwardコマンド）は使用できない。詳細はゲストVLAN内通信のハードウェア処理を参照。
■ ゲストVLAN、マルチプルダイナミックVLAN、QoSパケットストームプロテクションの全機能を同一ポート上で併用する場合は、該当ポートに本コマンドを設定してゲストVLAN内通信のハードウェア処理を有効にすること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth guest-vlan hw-forwarding（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth guest-vlan（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M