[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# [no] ip igmp snooping`

対象VLANインターフェースでIGMP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はIGMP Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
IGMP Snoopingを使うには、ip igmp snoopingコマンド（グローバルコンフィグモード）による全体設定と、本コマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp snooping（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping mrouter interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M