[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack virtual-chassis-id

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack virtual-chassis-id <0-4095>`

バーチャルMACアドレスの下位12ビットとして使用されるバーチャルシャーシIDを設定する。

### パラメーター

`<0-4095>` | バーチャルシャーシIDを10進数で指定する。この値はバーチャルMACアドレスの下位12ビットとして使われるため、同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在するときは、バーチャルシャーシIDが重複しないよう注意して設定すること

### 使用例

■ バーチャルシャーシIDを10進数の127（16進数の0x07f）に設定する。この場合、バーチャルMACアドレスは0000.cd37.007fとなる。

    awplus(config)# stack virtual-chassis-id 127 ↓

### 注意・補足事項

■ バーチャルMACアドレス機能は、stack enableコマンドでVCS機能を有効化すると自動的に有効化されます。stack virtual-macコマンドをno形式で実行することにより無効化もできますが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。
■ 本コマンドの設定は、バーチャルMACアドレス機能が有効なときだけ意味を持つ。
■ 同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在するときは、バーチャルシャーシIDが重複しないよう注意して設定すること。バーチャルシャーシIDは、show stackコマンドをdetailオプション付きで実行したときに表示される「Virtual Chassis ID」欄で確認できる。
■ 本コマンドでバーチャルシャーシIDを変更しても、VCSグループを再起動するまで設定は有効にならない。すなわち、バーチャルシャーシIDおよびバーチャルMACアドレスは、スタートアップコンフィグの読み込み時に決まる。
■ バーチャルMACアドレスは0000.cd37.0XXXの形式。XXXの部分は16進数で000～fff、10進数で0～4095、すなわち本コマンドで指定した数値となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack virtual-chassis-id（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
stack virtual-mac（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M