[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# openflow failmode standalone

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`(config)# openflow failmode standalone`

`(config)# no openflow failmode`

OpenFlowコントローラーとの接続が失われた場合（コネクションインタラプション時）に本製品単独でL2スイッチングを行うstandalone動作を有効化する。
no形式で実行した場合はstandalone動作を無効化する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ standalone動作有効時にOpenFlowポートで受信したパケットはタグなしパケットとして送信される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- openflow failmode standalone（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

openflow controller（グローバルコンフィグモード）
openflow inactivity（グローバルコンフィグモード）
show openflow config（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M