[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan filter

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

`(config)# [no] vlan filter NAME vlan-list <1-4094> input`

VLANアクセスマップを指定したVLANに適用する。
no形式で実行した場合はVLANアクセスマップの適用を解除する。

### パラメーター

`NAME` | VLANアクセスマップ名
`vlan-list <1-4094>` | VLAN ID

### 使用例

■ VLAN48にVLANアクセスマップ「deny_all」を適用する。

    awplus(config)# vlan filter deny_all vlan-list 48 input ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定するVLANアクセスマップ対象のハードウェアアクセスリストの数と、vlan-listのVLAN数に比例して、本コマンドの完了までに数分から数十分かかることがあります。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vlan filter（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show vlan access-map（特権EXECモード）
show vlan filter（特権EXECモード）
vlan access-map（グローバルコンフィグモード）
match access-group（VLANアクセスマップモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M