[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mep reset-fng-time

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep reset-fng-time <250-1000>`

障害復旧後、実際にアラームが解除されるまでの時間を設定する。

### パラメーター

`reset-fng-time <250-1000>` | アラームが解除されるまでの時間を設定する。デフォルトは1000（10秒）

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep reset-fng-time 250 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- mep reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
clear reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show mep-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M