[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack disabled-master-monitoring

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# [no] stack disabled-master-monitoring`

Disabled Master Monitoring（DMM）機能を有効にする。
no形式で実行した場合はDMM機能を無効にする。
初期設定は有効。
DMM機能有効時は、Disabled Masterがマスターの状態を監視し、マスターに障害が発生したときにDisabled Masterが新たなマスターとして起動するようになる。
マスターの状態監視はレジリエンシーリンク上でマスターから送信されるヘルスチェックパケットを用いて行われる。マスターからのヘルスチェックパケットが受信されないと、Disabled Masterはマスターに障害が発生したと認識する。
Disabled Masterとは、レジリエンシーリンクとスタックリンク以外のポートを無効にしている一時的なマスター状態。スタックリンクの障害によりVCSグループが分断されたとき、マスターと切り離された側のスレーブメンバーがこの状態になる。
なお、ファイバースタックモジュール使用時はレジリエンシーリンクの使用が任意のため、レジリエンシーリンクを使用しないケースがあるが、その場合スレーブメンバーがDisabled Master状態になることはなく、本機能も動作しない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack disabled-master-monitoring（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M