[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf [detail | summary]`

対象AMFノードの全般的な情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 対象AMFノードの情報を詳細に表示する
`summary` | 対象AMFノードの情報を簡潔に表示する。オプション省略時はsummaryと見なされる

### 使用例

■ 対象AMFノードの情報を簡潔に表示する。

    SBx81# show atmf ↓
    ATMF Summary Information:

    ATMF Status           : Enabled
    Network Name          : AMF001
    Node Name             : SBx81
    Role                  : Master
    Restricted login      : Enabled
    Secure Mode           : Disabled
    Trustpoint Name       : local
    Current ATMF Guests   : 0
    Current ATMF Nodes    : 8

表 1
ATMF Status | AMFの状態。Enabled、Disabledのいずれか
Network Name | 所属するAMFネットワークの名前
Node Name | ノード名
Role | AMFにおける役割。Master、Memberのいずれか
Restricted login | メンバー（マスター以外）からのワーキングセット利用とリモートログインに制限をかけているか。Enabled、Disabledのいずれか
Secure Mode | AMFセキュアモードの有効・無効
Trustpoint Name | AMFネットワーク内で使用するローカルCA証明書のトラストポイント名
Current ATMF Guests | AMFネットワークに接続しているゲストノードの数
Current ATMF Nodes | AMFネットワークに所属しているノードの数

■ 対象AMFノードの情報を詳細に表示する。

    SBx81# show atmf detail ↓
    ATMF Detail Information:

    Network Name                       : AMF001
    Network MTU                        : 1300
    Node Name                          : master
    Node Address                       : master.atmf
    Node ID                            : 306
    Node Depth                         : 0
    Master Node Limit                  : 3
    Domain State                       : DomainController
    Recovery State                     : None
    Recovery Over ETH Ports            : Disabled
    Log Verbose Setting                : Verbose
    Topology GUI                       : Enabled

    Management VLAN
     VLAN ID                           : 4092
     Management Subnet                 : 172.31.0.0
     Management IP Address             : 172.31.1.50
     Management Mask                   : 255.255.128.0
     Management IPv6 Address           : fd00:4154:4d46:1::132
     Management IPv6 Prefix Length     : 64

    Domain VLAN
     VLAN ID                           : 4091

表 2
Network Name | 所属するAMFネットワークの名前
Network MTU | AMFプロトコルパケットのMTU
Node Name | ノード名
Node Address | copyコマンドで該当ノードのファイルにアクセスするときに使うノードアドレス（AMF用の特殊記法）
Node ID | ノードID
Node Depth | マスターからの距離（マスターは0）
Master Node Limit | マスターノードの上限台数
Domain State | 所属ドメインにおける役割。DomainController、BackupDomainController、OtherControllerのいずれか
Recovery State | ノードリカバリーの状態。Manual（手動リカバリー中）、Auto（オートリカバリー中）、None（リカバリーを実行していない）のいずれか
Recovery Over ETH Ports | ルーター製品のEthernetポート（ethX）経由でのオートリカバリーを有効化しているか。Enabled（有効）、Disabled（無効）のいずれか
Log Verbose Setting | 未サポート
Topology GUI | GUI製品との連携機能を有効化しているか。Enabled（有効）、Disabled（無効）のいずれか
Management VLANセクション | マネージメントVLANに関する情報が表示される
VLAN ID | マネージメントVLANのVLAN ID
Management Subnet | マネージメントサブネットアドレス
Management IP Address | マネージメントIPアドレス
Management Mask | マネージメントサブネットのサブネットマスク
Management IPv6 Address | マネージメントIPv6アドレス
Management IPv6 Prefix Length | マネージメントIPv6プレフィックス長
Domain VLANセクション | ドメインVLANに関する情報が表示される
VLAN ID | ドメインLANのVLAN ID

### 関連コマンド

atmf domain vlan（グローバルコンフィグモード）
atmf enable（グローバルコンフィグモード）
atmf management subnet（グローバルコンフィグモード）
atmf management vlan（グローバルコンフィグモード）
atmf master（グローバルコンフィグモード）
atmf network-name（グローバルコンフィグモード）
atmf recover over-eth（特権EXECモード）
atmf restricted-login（グローバルコンフィグモード）
atmf trustpoint（グローバルコンフィグモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M