[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mail smtpserver tls

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / メール送信

`(config)# mail smtpserver tls {starttls|smtps}`

`(config)# no mail smtpserver tls`

メール送信時にTLS（暗号化通信）を使うよう設定する。またTLSの開始方式（STARTTLS、SMTPS）も指定する。
no形式で実行した場合はTLSを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`starttls` | STARTTLS（平文で接続した後でTLS通信に移行する）
`smtps` | SMTPS（最初からTLSで接続する）

### 使用例

■ メール送信時にTLS通信（STARTTLS）を使用するよう設定する。

    awplus(config)# mail smtpserver tls starttls ↓

■ メール送信時のTLS通信を無効にする。

    awplus(config)# no mail smtpserver tls ↓

### 注意・補足事項

■ 接続先のSMTPサーバー（mail smtpserverコマンド）が指定したTLS通信に対応していない場合、メール送信は失敗する。
■ TLS通信が有効な場合、接続先TCPポートはデフォルトで次のものが使われる。
ただし、mail smtpserver portコマンドで接続先TCPポートを明示的に設定している場合はそちらが使われる。

- STARTTLS：587（submission）
- SMTPS：465（smtps）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mail smtpserver tls（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver port（グローバルコンフィグモード）
show mail（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M