[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld snooping

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config)# [no] ipv6 mld snooping`

システム全体でMLD Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はMLD Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
MLD Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ipv6 mld snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでMLD Snoopingの有効・無効を変更した場合は、設定を保存してシステムを再起動すること。
■ MLD Snooping機能は、システム起動後に作成された最初の100 VLANでのみ使用可能。詳しくは解説編の注意事項を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
show ipv6 mld snooping mrouter（非特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M